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Установка предназначена для нагрева пресспланок, используемых при опрессовке и выпечке пазовой изоляции секций, стержней электродвигателей.
Артикул  04.03.53
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Напряжение питания, В
	380, 50Гц

	2. Потребляемый ток, А
	до 40

	3. Количество постов, шт
	2

	4. Мощность одного поста, кВт
	6

	5. Выходное напряжение, В
	от 0 до 35

	6. Выходной ток, А
	до 200

	7. Габариты, мм / масса, кг
	830 х 530 х 1280 / 250

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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