Станок намоточный

[image: ]Станок предназначен для намотки катушек трансформаторов из проводников круглого и прямоугольного сечения на картонные цилиндры
Артикул 04.03.32.02




ТЕХНИЧЕСКАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Скорость вращения планшайбы, об/мин
	9...24

	2. Размеры наматываемых проводов
	 

	2.1. Круглые, диаметр, мм
	1,0...5,2

	2.2. Прямоугольные, сечением, мм. кв.
	3,0...48

	3. Максимальная длина устанавливаемых намоточных шаблонов,мм
	2500

	4. Привод планшайбы
	 

	4.1. Электродвигатель
	 

	4.1.1. Мощность, кВт
	1,1

	4.2.Редуктор, тип
	110

	4.3. Преобразователь частоты
	 

	4.3.1. Мощность, кВт
	1,5

	4.3.2. Выходное напряжение, В
	380

	5. Привод задней бабки
	 

	5.1. Электродвигатель
	 

	5.1.1. Мощность, кВт
	0,25

	5.2. Редуктор тип
	050

	6. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	4500х1200х1300/800

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию 

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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