Приспособление для вывода ротора 
[image: обложка03]Приспособление предназначено для вывода и ввода роторов в статор с помощью грузоподъемного механизма. Регулируемая точка подвески позволяет вывесить ротор точно по горизонтали.
Артикул 03.02.04
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Грузоподъемность, кгс
	500

	2. Диапазон фиксируемых диаметров, мм
	35…100

	3. Габаритные размеры
	

	3.1.Длина
	

	3.1.1. Рабочая
	1100

	3.1.2. Транспортная
	750

	3.2. Ширина
	210

	3.3. Высота
	690

	4. Масса, кг
	50

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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