Станок для гофрирования электрокартона 03.05.03 и 03.05.09
[image: ]
Станок предназначен для гофрирования листового электрокартона, применяемого в качестве изоляции обмоток силовых трансформаторов.





ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	 
	03.05.03
	03.05.09

	1. Скорость вращения вальцов, об/мин
	15
	9,8

	2. Скорость гофрирования, м/мин
	7
	3,0

	3. Максимальная толщина гофрируемого картона, мм
	2
	1,5

	4. Максимальная ширина гофрируемого картона, мм
	690
	690

	5. Высота гофра, мм
	12,5 +/- 2,5
	5 +/- 0,5

	6. Напряжение электропитания, В
	380
	380

	7. Мощность электропривода, кВт
	2,2
	2,2

	8. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	1350х820х1125/400
	1350х820х1125/385

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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