Станок для продорожки коллекторов 04.01.07.01, 04.01.07.02
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Станок предназначен для продороживания коллекторов якорей. Дополнительно, по запросу заказчика, станок может оснащаться узлом зачистки заусенцев коллектора после продороживания (только 04.01.07.02)..

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	
	04.01.07.01
	04.01.07.02

	1. Габаритные размеры ротора, мм
	
	

	1.1. Диаметр бочки
	200 ÷ 1000
	200 ÷ 1000

	1.2. Длина
	550 ÷ 2200
	550 ÷ 3500

	2. Размеры коллектора якоря, мм
	
	

	2.1. Диаметр
	80 ÷ 800
	80 ÷ 800

	2.2. Длина
	400
	500

	2.3. Допустимый угол наклона изоляционных пластин
	1°30′max
	1°15′max

	3. Основные характеристики механизма продороживания
	
	

	3.1. Скорость продороживания, мм/сек
	3 ÷ 20
	3 ÷ 20

	3.2. Скорость вращения фрезы, об/мин
	1000 – 4000
	1000 – 4000

	4. Привод якоря
	плоскоременный
	плоскоременный

	5. Механизм продороживания коллектора
	
	

	5.1. Продольное перемещение фрезы, мм
	400
	500

	5.1.1. Привод продольной подачи фрезы
	зубчаторемённый
	зубчаторемённый

	5.2. Поперечное перемещение фрезы, мм
	400
	400

	5.2.1. Привод поперечной подачи фрезы
	реечный
	реечный

	5.3. Привод фрезы
	зубчаторемённый
	зубчаторемённый

	5.4. Привод механизма регулировки наклона фрезы
	винтовой
	винтовой

	5.5. Привод перемещения механизма продороживания
	—
	цепной

	6. Щеточный узел для снятия заусенцев медных пластин *
	—
	По запросу

	6.1. Привод щеток
	—
	зубчатоременный

	7. Стойки
	
	

	7.1. Количество, шт
	2
	2

	7.2. Привод продольного перемещения
	винтовой
	винтовой

	8. Напряжение питания (50Гц), В
	380
	380

	9. Установленная мощность, кВт
	4,0
	4,37

	10. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	3100 х 2200 х 1550 / 1250
	4050 х 2200 х 1550 / 1550

	 Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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