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Станок предназначен для съема подшипников и втулок с роторов электродвигателей 3...9 габаритов с высотой центров до 280мм. Станок позволяет значительно повысить производительность и безопасность работ по съему подшипников.
Артикул: 04.02.05

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Напряжение питания, В
	380, 50Гц

	2. Номинальная потребляемая мощность, кВт
	2,2

	3. Привод пресса, тип
	гидравлический

	4. Усилие выпрессовки (максимальное), кгс
	13000

	5. Давление максимальное,кг/см2
	150

	6. Ход пресса, мм
	400

	7. Габаритные размеры (ДхШхВ)/ Масса, мм / кг
	2200 х 720 х 1250 / 450

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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