Станок обрезной 04.02.06

[image: ]Станок предназначен для обрезки перед обжигом лобовых частей всыпных обмоток статоров электродвигателей с высотой центров до 280 мм.
Артикул: 04.02.06



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Высота центров обрабатываемых статоров, мм
	70 …280

	2. Частота вращения шпинделя, об/мин
	2880

	3. Частота вращения планшайбы
	0-1,2

	4. Привод шпинделя фрезы
	ременный

	5. Привод рабочих органов
	гидравлический

	6. Используемые масла, марка
	HLP32 Gradient

	7. Напряжение питания (50Гц), В
	380

	8. Установленная мощность, кВт
	6,2

	9. Габаритные размеры станка (ДхШхВ)/ Масса, мм / кг
	2250 х 1000 х 1720 / 800

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	*  Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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