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Установка сушильная электрокалориферная тупиковая предназначена для сушки лакокрасочного покрытия изделий. Сушка осуществляется интенсивным обдувом изделий рециркулируемым воздухом, нагреваемым в электрокалориферах по программе, задаваемой пользователем.
Артикул:  04.02.09


ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Максимальная температура сушки,0С
	200

	2. Вентилятор рециркуляционный
	

	2.1. Исполнение
	взрывозащищенное

	3. Калорифер
	

	3.1. Мощность, кВт
	64

	3.2. Количество калориферов
	2

	4. Средства транспортировки изделий
	тележка самоходная

	4.1. Грузоподъемность, т.с.
	5

	4.2. Габариты платформы, мм
	

	4.2.1. Длина
	2000

	4.2.2. Ширина
	1250

	5. Привод тележки
	электромеханический

	6. Пневмооборудование
	

	6.1. Пневмоцилиндр привода шиберов проветривания камеры
	

	6.1.1. Количество, шт
	2

	6.1.2. Управление пневмоцилиндрами
	автоматическое

	7.Установленная мощность, кВт
	(64х2)+5.5+1.1=134.6

	8. Напряжение питания, Вт
	380

	9. Внутренние размеры сушильной камеры (ДхШхВ), мм
	2500х1740х2920

	10. Габаритные размеры шкафа управления, мм
	570 х 300 х 1000

	11. Габаритные размеры установки, мм
	

	11.1. Длина без приставных рельс
	4150

	11.2. Длина с приставными рельсами
	6350

	11.3. Ширина
	2170

	11.4. Высота
	3520

	12. Расход воздуха вытяжной вентиляции, м3/час
	500…1000

	13. Расход воздуха при обдуве клеммных коробок, м3/час
	100

	14. Условия эксплуатации шкафа управления
	

	14.1. Температура окружающего воздуха
	+5…+500С

	14.2. Атмосферное давление, кПа
	86…107

	14.3. Относительная влажность воздуха
(при температуре +350С),%
	30…80

	14. Масса установки/ шкафа управления, кг
	4200/30

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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