Станок для изготовления пазовых клиньев 04.02.17
[image: C:\Users\alexz\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\Станок для изготовления пазовых клиньев 300х300.jpg]Станок предназначен для изготовления из обрезных досок деревянных пазовых клиньев, применяемых в электроремонтном производстве для фиксации катушек обмоток в пазах статоров электродвигателей мощностью до 100 кВт.
Артикул:  04.02.17


ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Размеры заготовки, мм
	

	1.1. Длина, мм
	450

	1.2. Ширина макс., мм
	280

	1.3. Толщина, мм
	50

	2. Фреза
	

	2.1. Частота вращения, об/мин
	2850

	3. Пила, тип
	дисковая строгальная
твердосплавная ∅350

	3.1. Частота вращения, об/мин
	2850

	4. Привод продольного суппорта
	цепная передача

	5. Привод поперечного суппорта
	реечная передача

	6. Напряжение питания (50Гц), В
	380

	7. Установленная мощность, кВт
	8.36

	8. Габаритные размеры станка (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	1630 х 1350 х 1080 / 400

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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