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Установка предназначена для пропитки лаком статоров электродвигателей в двух попеременно заполняемых отсеках.


Артикул:  04.02.19





ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Размеры одного пропиточного отсека в свету, мм
	1050 х 1300 х 800

	1.1. Количество пропиточных отсеков
	2

	2. Насос
	

	2.1. Производительность, м3/час
	19,5

	3. Привод насоса
	

	3.1. Электродвигатель
	

	3.2. Мощность, кВт
	7,5

	4. Пневмоцилиндр
	

	4.1. Количество, шт
	2

	5. Расход воздуха, м3/ч
	4000

	6. Напряжение питания (50Гц), В
	380

	7. Установочная мощность, кВт
	7,5

	8. Габаритные размеры установки пропиточной (ДхШхВ) / Масса, мм / кг
	2850х2150х1750/850

	9. Габаритные размеры шкафа управления (ДхШхВ) / Масса, мм / кг
	330х250х400/10

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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