Гидростенд для испытания оболочек взрывозащищенного оборудования 04.02.21
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Гидростенд предназначен для испытания на механическую прочность и герметичность оболочек взрывозащищенных электродвигателей гидравлическим способом.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	Артикул
	04.02.21.500
	04.02.21.700

	1. Максимальный диаметр испытываемой детали, мм
	500
	700

	2. Максимальное усилие зажатия детали, кг
	27000
	28500

	3. Наибольшее расстояние между столом и
прижимной плитой траверсы, мм
	1000
	1000

	4. Размеры стола, мм
	750х750
	800х800

	5. Максимальный ход выдвижения стола, мм
	250
	320

	6. Привод рабочих органов
	гидравлический
	гидравлический

	6.1. Используемое масло в насосной станции гидроприводов, марка
	HLP32 Gradient
	HLP32 Gradient

	7. Насосная станция эмульсии
	
	

	7.1. Рабочая жидкость
	эмульсия (СОЖ)
	эмульсия (СОЖ)

	8. Габаритные размеры гидропресса (ДхШхВ), мм
	1300х1200х2500
	1360х1300х2500

	9. Габаритные размеры насосной станции, мм
	720х800х770
	720х800х770

	10. Масса гидростенда/насосной станции, кг
	1300/165
	1510/165

	11. Напряжение питания, В
	380 (50Гц)
	380 (50Гц)

	12. Установленная мощность, кВт
	3,3
	3,3

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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