Камера обдува с УПВ 
[image: ]Камера предназначена для сдува пыли с электрических машин с последующей очисткой воздуха, используемого по замкнутому циклу. УПВ – Установка поглощения выбросов.

Артикул: 04.02.30.01УПВ


ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Транспортный проем, мм
	

	1.1. Высота
	2000

	1.2. Ширина
	1250

	1.3. Глубина проёма
	2000

	2. Расход рециркулируемого воздуха, м3/час
	2500

	3. Площадь фильтрующей поверхности, м2
	19

	4. Количество фильтрующих элементов, шт
	1

	5. Степень очистки, %
	99

	6. Установленная мощность, кВт
	3

	7. Напряжение питания (50Гц), В
	380

	8. Производительность цеховой пневмосистемы, м3/час
	15

	9. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	

	9.1. Камера обдува
	2150х2150х2500/600

	9.2. Фильтровентиляционный агрегат ЦФВ-3000
	1750х1250х2300/200

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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