Трансформатор для сварки и пайки провода 04.02.32
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Трансформатор предназначен для пайки медной шины твердыми припоями и сварки медных проводов круглого сечения в процессе ремонта электрических машин.

Артикул 04.02.32
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Напряжение питания, В
	220 (50Гц)

	2. Установленная мощность, кВА
	11

	3. Потребляемый ток, А
	до 30

	4. Вторичное напряжение, В
	до 20

	5. Ток нагрузки, А
	до 250

	6. Номинальная продолжительность нагрузки (ПН), %
	40

	7. Класс электроинструмента
	1

	8. Максимальное сечение провода, мм2
	50

	9. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	310х440х480/45

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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