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Автоклав пропиточный предназначен для пропитки электротехнических изделий пропиточными составами и компаундами.
Артикул: 04.02.39.400

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Общие характеристики
	

	1.1. Давление в пропиточном баке, атм
	4max

	1.2. Вакуум, кПа(мм рт.ст.)
	1,33 (10)

	1.3. Рабочая температура теплоносителя, 0С
	95 max

	1.4. Используемый теплоноситель
	антифриз

	1.5. Напряжение питания (50Гц), В
	380

	1.6. Установленная мощность, кВт
	5,7

	2. Бак пропиточный
	

	2.1. Полный объем, м3
	0,1

	2.2. Диаметр внутренний, мм
	400

	2.3. Диаметр рабочего пространства, мм
	370

	2.4. Длина цилиндрической части корпуса, мм
	555

	2.5. Длина рабочего пространства, мм
	450

	3. Корзина бака пропиточного
	

	3.1. Объем бака, м3(л), макс
	0,052(52)

	3.2. Габаритные размеры, мм
	

	3.2.1. Диаметр
	370

	3.2.2. Высота
	500

	4. Система нагрева пропиточного бака, тип
	жидкостная

	4.1. Объём теплоносителя рубашки , л
	75

	5. Механизм фиксации крышки пропиточного бака
	

	5.1. Привод, тип
	винтовой

	6. Система визуального контроля
	

	6.1. Светильник взрывозащищенный светодиодный
	1

	6.2. Видеокамера взрывозащищенная
	1

	7. Шкаф управления
	

	7.1. Агрегатный отсек
	

	7.1.1. Насос вакуумный пластинчато-роторный, шт
	1

	7.1.2. Датчик давления-разрежения, шт
	 1

	7.1.3. Шаровой кран с электроприводом, шт
	2

	7.1.4. Клапан электромагнитный  нормально
закрытый прямого действия с диафрагмой, шт
	1

	7.1.5. Клапан предохранительный малоподъёмный
пружинный регулируемый прямого действия
муфтовый с возможностью ручного открывания, шт
	1

	7.1.6. Манометр показывающий, количество, шт
	1

	7.2. Пульт управления
	

	7.2.1. Монитор
	

	7.2.1.1. Тип
	TFT LED

	7.2.1.2. Размер экрана монитора, дюйм
	7

	8. Габаритные размеры/ масса
	

	8.1. Бак пропиточный
	

	8.1.1. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	1060 х 800 х 1500 / 400

	8.2. Шкаф управления
	

	8.2.1. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	860х460х1880/200

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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