Станок растяжной 04.03.28
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Станок предназначен для растяжки (предварительной формовки) жестких статорных катушек обмоток электрических машин из заготовки "лодочка".
Артикул:  04.03.28


ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Размеры катушки
	

	1.1. Длина пазовой части, мм
	450…2400

	1.2. Ширина (хорда) макс., мм
	880

	1.3. Ширина (хорда) макс. при максимальном довороте, мм
	915

	1.4. Высота сечения пазовой части, мм
	20…60

	1.5. Толщина сечения пазовой части, мм
	10…20

	1.6. Вылет лобовых частей, мм
	75…525

	1.7. Макс. угол раскрытия рычагов механизма растяжки, град
	130

	1.8. Угол дополнительного поворота зажимов
пазовой части, град.
	-25…20

	2. Привод рабочих органов, тип
	гидравлический

	3. Напряжение питания (50Гц), В
	380

	4. Потребляемая мощность, кВт
	8.2

	5. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	4950 х 1200 х 2000 / 1750

	6. Габаритные размеры насосной станции (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	800 х 510 х 700 /180

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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