Кантователь статоров 
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Кантователь статоров 04.03.35 предназначен для механизированного поворота статоров электродвигателей свысотой центров 315…355 мм при укладке обмоток (10…11 габарит).
Кантователь статоров 04.03.18 предназначен для механизированного поворота статоров электродвигателей с высотой центров 400…630 мм при укладке обмоток (12…13 габарит).
Кантователь статоров с оснасткой 04.03.18П предназначен для механизированного поворота электродвигателей с диаметром статора 995…1050 мм, закрепленных в оснастке, при укладке обмоток
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	Артикул
	04.03.35
	04.03.18
	04.03.18П

	1. Частота вращения поворотного кольца, об/мин
	1,6
	1,73
	1,73

	2. Диаметр закрепляемых статоров в оснастке, мм
	—
	—
	995 – 1050

	3. Высота закрепляемых статоров в оснастке, мм
	—
	—
	230 – 530

	4. Максимальная масса кантуемого изделия, кг
	1500
	3000
	3000

	5. Напряжение питания (50Гц), В.
	380
	380
	380

	6. Номинальная потребляемая мощность, кВт.
	0,75
	1,1
	1,1

	7. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	1500х2000х2150/820
	1700х2550х2700/1450
	1700х2250х2410/1050+280

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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