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Приспособление для сборки ротора со статором предназначено для установки статора на консольно закрепленный ротор электродвигателя.
Артикул: 04.03.36

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Масса ротора максимальная, кг
	1000

	2. Диаметр ротора макс, мм
	800

	3. Диапазон устанавливаемых валов
	60…180

	4.Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	1720 х 1000 х 1270 / 230

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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