Станок намоточный с раскладчиком 04.02.14
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Станок намоточный с раскладчиком предназначен для намотки группы секций (катушек) всыпных обмоток электродвигателей постоянного и переменного токов.
Артикул: 04.02.14
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Диаметр наматываемого провода, мм
	0,5…1,6

	2. Мин./Макс. расстояние между формаобразующими, мм
	80…1300

	3. Регулируемые режимы оборотов планшайбы, об/мин
	0…150

	4. Зона раскладки, мм
	250

	5. Напряжение питания (50Гц), В
	380

	6. Потребляемая мощность, кВт
	2.5

	7. Габаритные размеры станка (ДхШхВ) / Масса, мм / кг
	1750x1050x1950 / 400

	8. Габаритные размеры БСУ (ДхШхВ) / Масса, мм / кг
	1800x1050x1150 / 120

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию
	

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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