[image: ]Станок для гофрирования картона переналаживаемый 03.05.06

Станок предназначен  для  гофрирования  листового  электрокартона, применяемого в качестве изоляции обмоток силовых трансформаторов.

Артикул:  03.05.06



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Максимальная ширина картона, мм
	700

	2. Крупный гофр
	

	2.1. Высота гофра, мм
	12,5 ± 2,5

	2.2. Максимальная толщина картона, мм
	2

	2.3. Скорость вращения вальцев, об/мин
	13

	2.4. Скорость гофрирования, м/мин
	5,4

	3. Мелкий гофр
	

	3.1. Высота гофра, мм
	5 ± 0,5

	3.2. Максимальная толщина картона, мм
	1,5

	3.3. Скорость вращения вальцев, об/мин
	9,7

	3.4. Скорость гофрирования, м/мин
	2,75

	5. Напряжение питания (50Гц), В
	380

	6. Установленная мощность, кВт
	2,2

	6. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	1530х840х1270/645

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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