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Станок предназначен для рядовой намотки катушек на жестких квадратных и круглых каркасах.
Конструкция станка позволяет вести намотку катушек одновременно на трех каркасах. Станок имеет регулировку шага намотки и автоматический останов шпинделя после намотки заданного числа витков.
Артикул: 04.02.35

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Напряжение питания, В
	380, 50Гц

	2. Установленная мощность, Вт
	1450

	3. Диаметры наматываемых проводов, мм
	0,05…1

	4. Скорость вращения шпинделя, об/мин
	0…3000

	5. Параметры катушки,мм
	

	5.1. Диаметр
	150 max

	5.2. Длина при намотке одной катушки
	200 max

	5.3. Длина при намотке трёх катушек
	120 max

	6. Ход каретки раскладчика, мм
	200 max

	7. Дискретность счета витков
	1

	8. Габаритные размеры станка (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	1220 х 650 х 1050 / 175

	9. Габаритные размеры стойки (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	590 х 560 х 750 / 10

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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