[image: ]Станок намоточный с раскладчиком 650

Станок предназначен для намотки катушек трансформаторов из проводников круглого и прямоугольного сечения на картонные цилиндры.
Артикул: 04.03.32.650

ТЕХНИЧЕСКАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Скорость вращения планшайбы, об/мин
	30max

	2. Размеры наматываемых проводников:
	

	2.1. Круглые, диаметр, мм
	1,0…5,2

	2.2. Прямоугольные, сечением, мм.кв.
	48

	3. Ход каретки раскладчика, мм
	650

	4. Шаг укладки проводников, мм
	1…25

	5. Дискретность счета витков
	1

	6. Привод планшайбы
	червячный редуктор

	7. Привод механизма раскладки
	электромеханический

	8. Напряжение питания станка (50Гц), В
	220

	9. Установочная мощность, кВт
	2.6

	10. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	2590х1955х1480/630

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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