Станок балансировочный
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02.01.20.500 Станок предназначен для балансировки роторов массой до 500 кг.
02.01.20.1000 Станок предназначен для балансировки роторов массой до 1000 кг.
02.01.20.3000 Станок предназначен для балансировки роторов массой до 3000 кг.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	
	02.01.20.500
	02.01.20.1000
	02.01.20.3000

	Масса ротора, кг
	500 max
	1000 max
	3000 max

	Диаметр балансируемого ротора, мм
	150 – 500
	150 – 1000
	200 – 1200

	Диаметр опорных шеек ротора, мм
	20 – 100
	20 – 240
	40 – 200

	Расстояние между серединами опорных роликов/призм, мм
	270 – 1900
	330 – 2550
	420 – 2850

	Нагрузка на одну опору, кг
	300 max
	600 max
	1600 max

	Тип опор
	ролики, призмы
	ролики, призмы
	ролики, призмы

	Частота вращения ротора при балансировке
	
	
	

	– Min диаметр ротора, мм / частота вращения, об/мин
	Ø 150 / 300-2100
	Ø 150 / 700-3000
	Ø 200 / 600-3000

	– Max диаметр ротора, мм / частота вращения, об/мин
	Ø 500 / 300-650
	Ø 1000 / 110-1000
	Ø 1200 / 180-800

	Диапазон измерений амплитуды виброперемещения, мкм
	0.1- 1000
	0.1- 1000
	0.1- 1000

	Погрешность измерения амплитуды виброперемещения, %
	±2
	±2
	±2

	Погрешность измерения частоты вращения ротора, об/мин
	±(1+0.0025n) где n – число оборотов ротора
	±(1+0.0025n) где n – число оборотов ротора
	±(1+0.0025n) где n – число оборотов ротора

	Диапазон определяемых дисбалансов, гмм/кг
	0.05- 500
	0.05- 500
	0.05- 500

	Привод ротора
	плоскоременный
	плоскоременный
	плоскоременный

	Требования к фундаменту
	специальный фундамент не требуется
	специальный фундамент не требуется
	специальный фундамент не требуется

	Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм
	2250 х 1250 х 1150
	3000 х 1500 х 1250
	3000 х 1650 х 1350

	Габаритные размеры шкафа управления, мм
	700 х 550 х 1450
	700 х 550 х 1450
	700 х 550 х 1450

	Масса станка / шкафа управления, кг
	480 / 95
	720 / 95
	1150 / 95

	Напряжение питания станка (50Гц), В
	380
	380
	380

	Установочная мощность, кВт
	2.2
	4
	6,24

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию	

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства



image1.png
02.01.20.500




image2.jpeg
02.01.20.1000




image3.jpeg
02.01.20.3000





