Станок для каландрирования электрокартона 03.05.14
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Станок предназначен для уплотнения полос электрокартона перед изготовлением из них деталей изоляции силовых и специальных трансформаторов III – VI габаритов.


Артикул:  03.05.14


ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Толщина электрокартона макс, мм
	4

	2. Ширина полосы, мм
	20…100

	3. Максимальная усадка электрокартона, %
	20

	4. Скорость прокатки, м/мин
	6

	5. Напряжение питания, В
	380 (50Гц)

	6. Номинальная потребляемая мощность, кВт
	0.37

	7. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	600х700х1300/168

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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