Шаблон намоточный раздвижной 03.05.05
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Шаблон намоточный раздвижной предназначен для намотки обмоток силовых трансформаторов на изоляционных цилиндрах.
 Артикул: 03.05.05



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	 
	01
	02
	03
	04
	05

	1. Диаметр по распоркам, мм

	
	
	
	
	

	1.1. Минимальный
	60
	110
	110
	150
	240

	1.2. Максимальный
	110
	250
	250
	300
	400

	2. Длина распорки, мм
	700
	750
	800
	600
	1400

	3. Габаритные размеры шаблона (Диаметр х Длина), мм
	230х870
	230х1000
	230х1000
	230х910
	250х1670

	4. Масса, кг
	15
	24
	28
	25
	125


 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	 
	06
	07
	08
	09

	1. Диаметр по распоркам, мм
	 
	 
	 
	 

	1.1. Минимальный
	240
	240
	250
	400

	1.2. Максимальный
	440
	500
	600
	700

	2. Длина распорки, мм
	750
	800
	1000
	1100

	3. Габаритные размеры шаблона (Диаметр х Длина), мм
	250х1000
	250х1140
	270х1410
	500х1550

	4. Масса, кг
	65
	70
	145
	220

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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