Нагреватель индукционный 04.02.31.01
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Нагреватель индукционный предназначен для нагрева подшипников или близких к ним по размерам стальных втулок перед насадкой их на валы.
Артикул: 04.02.31.01
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Потребляемая мощность, кВа
	2,0

	2. Напряжение сети, В
	220 (50Гц)

	3.Температура нагрева макс., 0С
	120

	4. Размеры подшипников макс., мм
	140 х 300 х 100

	5. Габаритные размеры (ДхШхВ),мм
	480 х 520 х 870

	6. Масса, кг, не более
	70

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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