Установка обжиговая 04.02.23МД
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Установка обжиговая 04.02.23МД предназначена только для обжига элементов электрических машин (статоров и роторов), с целью дальнейшего извлечения из них обмоток, при осуществлении капитального ремонта. установка снабжена дожигателем летучих фракций продуктов обжига(пиролиза).
Запрещается использовать для обжига каких-либо других изделий (оснастки; кабеля; обмоток трансформаторов; обмоток, уже извлеченных из магнитопроводов).
Артикул:  04.02.23МД
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Максимальная температура в камере, 0C
	420

	2. Максимальная температура в камере дожигателя, 0C
	800

	3. Напряжение в сети, В
	380

	4. Электронагреватель установки
	

	4.1. Мощность электронагревателей, кВт
	26

	4.2. Тип электронагревателя
	спираль (нихром)

	4.3. Количество спиралей электронагревателя, шт
	3

	5. Электронагреватель дожигателя
	

	5.1. Мощность электронагревателей, кВт
	9

	5.2. Тип электронагревателя
	спираль (нихром)

	5.3. Количество спиралей электронагревателя, шт
	1

	6. Средства транспортировки изделий
	тележка грузовая

	6.1. Грузоподъемность, кг
	2000

	6.2. Габариты платформы, мм
	

	6.2.1. Длина
	1450

	6.2.2. Ширина
	1100

	7. Привод тележки
	электромеханический

	7.1. Ход тележки, мм
	1200

	8. Установленная мощность, кВт
	36

	9. Внутренние размеры камеры (ДхШхВ), мм
	1450 х 1200 х 1050

	10. Температура эксплуатации шкафа управления, 0C
	+12…+40

	11. Габаритные размеры печи, мм
	

	11.1. Длина (без приставных направляющих и привода)
	4200(2950)

	11.2. Ширина
	2000

	11.3. Высота
	1700

	11.4. Масса печи, кг
	2350

	12. Габаритные размеры шкафа управления (ДхШхВ) / Масса, мм / кг
	580х340х1070/50

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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